
              Автоматический датчик кода Морзе 2008.

Версия 2008.1.19-02

Введение.

  Программа предназначена для изучения и совершенствования навыков приема азбуки Морзе.
 
Технические требования.
  - Тактовая частота процессора 200 МГц и выше
  - Оперативная память 64 МБ и более
  - Windows 2000 или XP
  - Наличие библиотеки msvbvm60.dll

Установка.
  Распакуйте архив в любой каталог, запустите ADKM_2008.exe

Лицензионное соглашение.

  Данная программа распространяется бесплатно. Все права собственности и авторские права на программу (в том числе любые ее компоненты: графические изображения, звукозаписи, текст и прочее), сопровождающие печатные материалы и любые копии программы принадлежат автору - Кожевникову Ивану Викторовичу. Программа защищена законами и международными соглашениями об авторских правах.

  Программа является freeware. Вы можете свободно распространять дистрибутив программы. Вы не можете извлекать коммерческую выгоду, распространяя данный дистрибутив. Вы не можете никаким способом изменять дистрибутив программы.

  Запрещается вскрывать технологию, декомпилировать программу или другим способом изменять программу и сопровождающую документацию.

ОГРАНИЧЕНИЯ

  ПРОГРАММА ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ". АВТОР И ВЛАДЕЛЕЦ ПРОГРАММЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОГРАММЫ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, И НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО ЯВНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ ИЛИ ИНОЙ УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЛАДАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ОБЛАДАНИЯ ПРОГРАММОЙ.

Краткая справка по работе с программой:

  В основном окне программы Вы можете изменять номер текста, скорость передачи текста, тип текста, запускать и останавливать передачу текста кодом Морзе, а также скрывать/показывать передаваемый текст, открывать дополнительное окно, предназначенное для ввода принимаемого текста с контролем правильности приема. В меню доступны пункты выхода из программы, настройки дополнительных параметров передачи текста, данная краткая справка, информация о программе и авторе.

  Текст формируется при помощи генератора псевдослучайных чисел и непосредственно связан с номером текста.

  Скорость передачи текста изменяется в пределах от 20 до 299 знаков/минуту.
  
  Тип текста может быть латинским (английским), национальным (русский, немецкий), цифровым, цифровым с коротким нулем, знаки препинания, различными вариантами смешанного текста, а также специальным (для тренировки приема определенных, введенных пользователем знаков).

  При необходимости передачи определенного (смыслового) текста его можно набрать в окне отображения текста или вставить из буфера обмена (проверка на корректность текста не производится и все символы, которые не могут быть переданы кодом Морзе при передаче текста игнорируются).

  В окне дополнительных настроек можно изменить паузу между знаками, паузу между группами (пауза между группами не может быть меньше паузы между знаками + 4 точки), количество знаков в группе, количество групп в тексте, частоту тонального сигнала, язык интерфейса программы, добавить/убрать префикс начала текста VVV= и сигнал окончания текста AR (ЕЦ).
  
  Окно ввода текста предназначено для ввода принимаемого текста. В случае неправильного приема очередного знака вместо него отображается символ "_". ВНИМАНИЕ! Текст нужно вводить на том языке, которым отображен передаваемый текст (регистр символов может быть любым). Группы отделяются клавишей "пробел". Перевод строки осуществляется автоматически (никаких дополнительных клавиш <Enter> нажимать не надо). Если Вы не приняли какой-то знак, то вместо него нужно нажать любую клавишу. Знак считается принятым правильно только в том случае, если он будет записан в нужной позиции (то есть без смещения текста).
  
История версий:

2008.1.19 - добавлен интерфейс и национальные буквы немецкого языка, запуск текста на передачу можно производить клавишей <Enter>, останов передачи клавишей <ESC>, ввод текста можно осуществлять в любом регистре, доработана справка на русском языке и переведена на английский и немецкий языки.

2008.1.13 - исправлена ошибка при сохранении номера текста и скорости, уменьшена до 20 знаков/минуту минимальная скорость, добавлена возможность ввода принимаемого текста с контролем правильности приема.

2008.1.4 - мультиязычный интерфейс (в комплекте английский, русский)

2008.1.1 - только русский интерфейс



Авторские права
© Все имущественные права на программу "АДКМ_2008" принадлежат Кожевникову Ивану Викторовичу

E-Mail: ivantrs@mail.ru



ПРИЛОЖЕНИЯ.

Теоретически основы азбуки Морзе.

  Каждый знак в азбуке Морзе кодируется серией последовательностей, называемыми "точка" и "тире".
  За единицу измерения минимального временного интервала принимается "точка".
  Длительность "тире" составляет 3 "точки".
  Пауза между элементами одного знака - 1 "точка".
  Пауза между знаками - 3 "точки".
  Пауза между группами (словами) - 7 "точек".
  
  Для тренировки радиотелеграфистов применяются сгенерированные случайным образом несмысловые тексты, разделенные на группы по 5 знаков общим количеством 30 или 50 групп.
  
  Скорость передачи текста измеряется в знаках/минуту.
  
  Частота тонального сигнала устанавливается индивидуально по наилучшему восприятию и составляет около 800 Гц.
  
  При изучении азбуки Морзе рекомендовано не запоминать количество "точек" и "тире" в знаках, а применять так называемые "напевы", в которых каждой посылке соответствует один слог.
  Для облегчения проверки текста и передаче несмыслового текста применяют так называемое "условное название буквы". В цифровом тексте группу читают обычно так, например, 53749 - пятьдесят три семьсот сорок девять.
  
Азбука Морзе.

       Знак          Код     Напев         Условное название
Латинский Кириллица                       Латинский Кириллица

A             А      .-     ай-ДА           Альфа    Анна
B             Б      -...   БА-ки-те-кут    Браво    Борис
C             Ц      -.-.   ЦЫ-па-ЦЫ-па     Чарли    Цапля
D             Д      -..    ДО-ми-ки        Дельта   Дмитрий
E             Е      .      есть            Экко     Елена
F             Ф      ..-.   фи-ли-МОН-чик   Фокстрот Федор
G             Г      --.    ГА-ГА-рин       Гольф    Григорий
H             Х      ....   хи-ми-чи-те     Хотэль   Харитон
I             И      ..     и-ди            Индиа    Иван
J             Й      .---   и-КРАТ-КО-Е     Джульетт Иван краткий
K             К      -.-    КА-тень-КА      Кило     Константин
L             Л      .-..   лу-НА-ти-ки     Лима     Леонид
M             М      --     МА-МА           Майк     Михаил
N             Н      -.     НА-тик          Новембер Николай
O             О      ---    О-КО-ЛО         Оскар    Ольга
P             П      .--.   пи-ЛА-ПО-ет     Папа     Павел
Q             Щ      --.-   ЩА-ВАМ-не-ША    Квебек   Щука
R             Р      .-.    ре-ША-ет        Ромео    Роман
S             С      ...    са-мо-лет       Сьерра   Семен
T             Т      -      ТАК             Танго    Татьяна
U             У      ..-    у-бе-ГУ         Юнайтед  Ульяна
V             Ж      ...-   я-бук-ва-ЖЕ     Виктор   Женя
W             В      .--    ви-ДА-ЛА        Уиски    Василий
X             Ь      -..-   ТО-мяг-кий-ЗНАК Икс-рей  Знак
Y             Ы      -.--   ТЫ-не-МЫ-ТА     Янки     Еры
Z             З      --..   ЗА-КА-ти-ки     Зулу     Зинаида
              Ч      ---.   ЧЕ-ЛО-ВЕ-чек             Человек
              Ш      ----   ША-РО-ВА-РЫ              Шура
              Э      ..-..  э-ле-РО-ни-ки            Эхо
              Ю      ..--   ю-ли-А-НА                Юрий
              Я      .-.-   я-МАЛ-я-МАЛ              Яков
              
1                    .----  и-ТОЛЬ-КО-ОД-НА
2                    ..---  два-на-ГОР-КУ-ШЛА
3                    ...--  три-те-бе-МА-ЛО
4                    ....-  чет-ве-ри-те-КА
5                    .....  пя-ти-ле-ти-е
6                    -....  ПО-шес-ти-бе-ри
7                    --...  ДА-ДА-се-ме-ри
8                    ---..  ВОСЬ-МО-ГО-и-ди
9                    ----.  ВО-ДО-ПРО-ВОД-чик
0                    -----  ЛО-МО-НО-СО-ВА

. (точка)            ......
, (запятая)          .-.-.-
? (знак вопроса)     ..--..
- (тире)             -....-
" (кавычки)          .-..-.
; (точка с запятой)  -.-.-.
= (знак раздела)     -...-  РАЗ-де-ли-те-КА
() (скобки)          -.--.-
: (двоеточие)        ---...
' (апостроф)         .----.
! (знак восклицания) --..--
/ (дробная черта)    -..-.
  
  Приведенные в данной таблице "напевы" и "условные названия" не являются стандартизованными и могут различаться в зависимости от школы обучения.
  Так же не имеется каких-либо строгих рекомендаций по порядку изучения знаков. Обычно сначала изучаются латинские буквы, затем русские буквы (которые отсутствуют в латинском алфавите), затем цифры и знаки.
  На одном занятии рекомендуется изучать 2-4 новых знака при полном усвоении выученных на предыдущем занятии. Для изучения знаков на одном занятии желательно выбирать буквы, код Морзе которых сильно отличается друг от друга, например, "А" и "Г" (не рекомендуется на одном занятии изучать схожие по звучанию буквы, например, "З" и "Л").
  В процессе изучения следует обратить особое внимание на правильность приема последней посылки знака, например, очень много возникает ошибок при приеме букв "Б" и "Ь", "П" и "Й", "З" и "Щ", "Ф" и "Ю", "В" и "Р".
  При наращивании скорости приема могут возникнуть ошибки при приеме букв "С" и "Х", "Х" и "5", "9" и "0".
  Лично я рекомендую начать изучение азбуки Морзе на скорости не менее 50 знаков/минуту при увеличенных паузах между знаками и группами, и постепенным уменьшением пауз до стандартных значений.
  Записывать принимаемый текст можно шариковой ручкой или карандашом (заточенным с двух сторон) на нелинованной бумаге (без предварительной разметки на группы), записывая строки вдоль длинной стороны листа умещая на одной строке 9-11 групп. В случае, если какой-то знак не принят вместо него нужно ставить точку или прочерк.
  Согласно требованиям проведения соревнований по скоростной радиотелеграфии участники принимают тренировочный текст объемом 10 групп (или в течении 30 секунд), затем контрольный текст объемом 50 групп, начиная с минимальной скорости 40 знаков/минуту, затем скорости, кратные 10 и до максимальной скорости, которую будет принимать хотя бы один участник.
  Прием текста может производиться на пишущей машинке (в отдельной комнате от принимающих от руки).
  После приема участником максимально возможной для него скорости он переписывает 3 принятых радиограммы на чистовик (время выделяется согласно Положению о соревнованиях). Радиограммы должны быть переписаны одним шрифтом (латинским или русским), заглавными буквами четко, без помарок и исправлений. В случае необходимости исправления группы в конце текста делаются сноски, с указанием номера исправляемой группы и правильным написанием группы. Каждая радиограмма, а также каждая сноска должны быть заверены подписью.
  Радиограмма считается правильно принятой, если в ней допущено не более 3 ошибок (пропусков).
  Передача текста производится либо механическим телеграфным ключом, либо с применением электронного телеграфного ключа (вид ключа учитывается при начислении очков).
  Для проведения передачи участнику предоставляется ограниченное время (например, 15 минут), в течении которого он должен успеть передать два текста (буквенный и цифровой) в зависимости от Положения о соревнованиях либо объемом 30 или 50 групп, либо в течении определенного времени, например, 2 минут.
  При передаче неправильного знака участник может сделать "перебой" и продолжить передавать текст с начала группы, в которой он допустил ошибку. Количество ошибок и "перебоев" подсчитывается тремя судьями и по окончании передачи текста выставляются коэффициенты за правильность, четкость, ритмичность передачи от 0.8 до 1.0. Этот коэффициент учитывается при начислении очков за передачу. В случае, если участник делает очень много ошибок и перебоев, то по решению судей его передача может быть остановлена и выставлен коэффициент 0.
  
  Таблица соответствия скоростей нормам выполнения спортивных разрядов для соревнований по "скоростной радиотелеграфии":
  
  Разряд        Прием          Передача
            Буквы   Цифры   Буквы   Цифры
    5         40      40      40      30
    4         50      50      50      40
    III       70      70      70      50
    II        90      90      90      70
    I        120     120     120      80
    КМС      150     150     150     110
    МС       180     180     180     140

  Желаю Вам удачи !
  73 !
